ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛАСТИЧНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ПЭР-Н:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Габариты порожнего, м | Высота полного, м | Масса,кг |
| ПЭР-1Н | 2,8x1,5 | 0,5 | 10 |
| ПЭР-2Н | 2,8x2,0 | 0,6 | 16 |
| ПЭР-ЗН | 3,0x2,7 | 0,6 | 18 |
| ПЭР-4Н | 3,0x3,0 | 0,9 | 21 |
| ПЭР-5Н | 3,5x3,0 | 1 | 25 |
| ПЭР-6Н | 4,0x2,8 | 1 | 29 |
| ПЭР-7Н | 4,5x2,8 | 1 | 33 |
| ПЭР-8Н | 4,7x3,1 | 1 | 37 |
| ПЭР-9Н | 4,7x3,5 | 1 | 41 |
| ПЭР-10Н | 4,7x4,0 | 1 | 46 |
| ПЭР-12Н | 5,5x3,8 | 1 | 60 |
| ПЭР-15Н | 3,1x6,3 | 1 | 65 |
| ПЭР-20Н | 3,95x6,3 | 1 | 82 |
| ПЭР-25Н | 4,3x8,1 | 1 | 87 |
| ПЭР-ЗОН | 4,7x8,1 | 1,1 | 102 |
| ПЭР-40Н | 8,1x5,0 | 1,2 | 122 |
| ПЭР-50Н | 6,75x8,1 | 1,2 | 140 |
| ПЭР-70Н | 8,5x9,5 | 1,3 | 195 |
| ПЭР-ЮОН | 8,2x11,4 | 1,3 | 252 |
| ПЭР-125Н | 10,0x13,0 | 1,3 | 294 |
| ПЭР-250 Н | 16,0x14,0 | 1,7 | 540 |
| ПЭР-300Н | 16,0x15,0 | 1,7 | 580 |

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ELASTIC TANKS PER-N:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Dimensions of the empty, m | Height of the full, m | Weight, kg |
| PER-1N | 2,8x1,5 | 0,5 | 10 |
| PER-2N | 2,8x2,0 | 0,6 | 16 |
| PER-3N | 3,0x2,7 | 0,6 | 18 |
| PER-4N | 3,0x3,0 | 0,9 | 21 |
| PER-5N | 3,5x3,0 | 1 | 25 |
| PER-6N | 4,0x2,8 | 1 | 29 |
| PER-7N | 4,5x2,8 | 1 | 33 |
| PER-8N | 4,7x3,1 | 1 | 37 |
| PER-9N | 4,7x3,5 | 1 | 41 |
| PER-10N | 4,7x4,0 | 1 | 46 |
| PER-12N | 5,5x3,8 | 1 | 60 |
| PER-15N | 3,1x6,3 | 1 | 65 |
| PER-20N | 3,95x6,3 | 1 | 82 |
| PER-25N | 4,3x8,1 | 1 | 87 |
| PER-30N | 4,7x8,1 | 1,1 | 102 |
| PER-40N | 8,1x5,0 | 1,2 | 122 |
| PER-50N | 6,75x8,1 | 1,2 | 140 |
| PER-70N | 8,5x9,5 | 1,3 | 195 |
| PER-100N | 8,2x11,4 | 1,3 | 252 |
| PER-125N | 10,0x13,0 | 1,3 | 294 |
| PER-250N | 16,0x14,0 | 1,7 | 540 |
| PER-300N | 16,0x15,0 | 1,7 | 580 |