|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **МД-380** |  | **МД-380А** |  | **МД-380Б** |  | [**МД-380В**](http://www.oktavatula.ru/production/dinamicheskiy_mikrofon/md-380/) |
| **Масса, кг** |  | не более 0,17 |  | не более 0,23 |  | не более 0,17 |  | не более 0,23 |
| **Кабель, м** |  | В комплекте, 1,5±0,1 |  | 1,5±0,1 |  | 1,5±0,1 (по требованию) |  | 1,5±0,1 |
| **Тип разъема** |  | SVP564F-3P |  | SVP564C-3P |  | SVP564F-3P |  | ОНЦ-ВГ-2-3/16-В |
| **Габариты, мм** |  | Ø41×85 |  | Ø41×172 |  | Ø41×85 |  | Ø41×120 |
| **Конструктивные особенности** |  | В корпус встроена вилка |  | В корпус встроен кабель с вилкой |  | Как МД-380, но с антифонным контуром |  | Как МД-380А, но укороченный вариант и с др. разъемом |
| **Стоимость с учетом НДС (руб.)** |  | **1164,05** |  | **797,30** |  | **1020,54** |  | **414,59** |