|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Подставка |
|  Для ПК-10 | Для АПК-6 | Для АПК- 6М | Для АПК- 10М |
| Габаритные размеры не более, мм:длинаширинавысота |  950650600 |  950650800 |  850700800 |  850700600 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 250 |
| Масса не более, кг | 28 | 30 | 35 | 33 |
| Количество уровней под установку гастроемкостей, шт. | 12 | 18 | 20 | 12 |
| Типоразмеры устанавливаемых гастроемкостей | Поддон GN1/1-20 (530 х 325)Решетка 530 х 325Поддон 400 х 600 | Поддон GN1/1-20 (530 х 325)Решетка 530 х 325  |
| Срок службы, не менее, лет | 5 |

Подставка для АПК-6



Подставка для АПК-10

