|  |  |
| --- | --- |
| Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, дптр | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20;  минус: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 35 |
| Рефракция офтальмологических линз, дптр | 15; 20; 29 |
| Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой офтальмоскопии | Круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зеленый |
| Диафрагмы и светофильтр насадки для обратной офтальмоскопии | Большой круг, средний круг, малый круг, сине-зеленый |
| Диафрагмы и светофильтр насадки щелевой лампы | Большой круг, средний круг, малый круг, щель, синий |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния бинокулярной насадки, мм | от 54 до 72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составные части прибора | Вариант исполнения | | | | |
| 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Насадка для прямой офтальмоскопии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насадка для обратной офтальмоскопии | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Насадка бинокулярная | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Насадка диафаноскопическая | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Насадка щелевой лампы | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Линза офтальмоскопическая 15 дптр | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Линза офтальмоскопическая 20 дптр | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Линза офтальмоскопическая 29 дптр | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Линза 3 дптр | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Блок осветительный | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Световод | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Источник питания автономный: | - | - | - | - | - |
| - батарея аккумуляторная 3НКГЦ-0,8-1 или | 2 |  |  |  |  |
| - батарея аккумуляторная никель-металлогидридная 90AFN | 6 |  |  |  |  |
| Устройство автоматическое зарядное | 1 | - | - | - | - |
| Блок питания сетевой | 1 | 1 | - | - | - |