|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **АТС-01/660(жёсткий)** | **АТС-01/860(жёсткий)** | **АТС-02/660(гибкий)** | **АТС-02/860(гибкий)** |
| Длина волны, нм: | 660±20 | 850...960 (ИК) | 660±20 | 850...960 (ИК) |
| Площадь облучения, см2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Плотность мощности, мВт/см2 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**