|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение, В | 27 пост. | 27 пост. | 62 пост. | 3х220 400Гц |
| Количество каналов | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Выходные напряжения, В | 1250; 1100; 350; 0...50; 27; 3,15 | 1500; 1350; 460; 0...50; 20; 4,2 | 2x2500; 450; 0...80; 20; 4,4 | 8000; 5000; 2500; 1000; 500, 300; 6,3 |
| Удельная мощность, Вт/дм3 | 100 | 140 | 350 | 200 |
| Масса, кг | 1,7 | 1,6 | 2 | 9 |
| Габариты, мм | 150x150x67 | 150x150x62 | 150x150x62 | 175x120x480 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input voltage, V | 27 dc | 27 dc | 62 dc | 3х220 400 Hz |
| Number of channels | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Output voltages, V | 1250; 1100; 350; 0...50; 27; 3.15 | 1500; 1350; 460; 0...50; 20; 4.2 | 2x2500; 450; 0...80; 20; 4.4 | 8000; 5000; 2500; 1000; 500, 300; 6.3 |
| Specific power, W/dm3 | 100 | 140 | 350 | 200 |
| Weight, kg | 1.7 | 1.6 | 2 | 9 |
| Dimensions, mm | 150x150x67 | 150x150x62 | 150x150x62 | 175x120x480 |