**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Материал корпуса** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПО 10 АЛ (10 Вт, 5000 К) | OPT112101 | 10 Вт | 1100 Лм | 5000 К | IP65 | Алюминий | d150х60 |
| НПО 25 АЛ (25 Вт, 5000 К) | OPT112102 | 25 Вт | 2750 Лм | 5000 K | IP65 | Алюминий | d220х70 |
| НПО 18 АЛ (18 Вт, 5000 К) | OPT112103 | 18 Вт | 2000 Лм | 5000 K | IP65 | Алюминий | 220х134х55 |
| НПО 6 ПЛ (6 Вт, 6400 K) | OPT112107 | 6 Вт | 750 Лм | 6400 K | IP65 | Пластик | 130х75х75 |
| НПО 6 ПЛ (6 Вт, 2700 K) | OPT112108 | 6 Вт | 550 Лм | 2700 K | IP65 | Пластик | 130х77х77 |
| НПО 10 ПЛ (10 Вт, 6400 K) | OPT112109 | 10 Вт | 910 Лм | 6400 K | IP65 | Пластик | 130х77х77 |
| НПО 10 ПЛ (10 Вт, 2700 K) | OPT112110 | 10 Вт | 830 Лм | 2700 K | IP65 | Пластик | 130х77х77 |
| НПО 15 ПЛ (15 Вт, 6400 K) | OPT112111 | 15 Вт | 1875 Лм | 6400 K | IP65 | Пластик | 165х75х75 |
| НПО 15 ПЛ (15 Вт, 2700 K) | OPT112112 | 15 Вт | 1374 Лм | 2700 K | IP65 | Пластик | 165х75х75 |
| НПО 20 ПЛ (20 Вт, 6400 K) | OPT112113 | 20 Вт | 2500 Лм | 6400 K | IP65 | Пластик | 165х75х75 |
| НПО 20 ПЛ (20 Вт, 2700 K) | OPT112114 | 20 Вт | 1830 Лм | 2700 K | IP65 | Пластик | 165х75х75 |
| НПО 6 медуза (6 Вт, 6400 K) | OPT112115 | 6 Вт | 750 Лм | 6400 K | IP65 | Пластик | 142х125х25 |
| НПО 6 медуза (6 Вт, 2700 K) | OPT112116 | 6 Вт | 550 Лм | 2700 K | IP65 | Пластик | 142х125х25 |
| НПО 10 медуза (10 Вт, 6400 K) | OPT112117 | 10 Вт | 910 Лм | 6400 K | IP65 | Пластик | 142х125х25 |
| НПО 10 медуза (10 Вт, 2700 K) | OPT112118 | 10 Вт | 830 Лм | 2700 K | IP65 | Пластик | 142х125х25 |