**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБ-T8-8-600 (9Вт, 2700К) | OPT111501 | 8 Вт | 900 Лм | 2700 К | IP40 | 600х26 |
| ТБ-T8-8-600 (9Вт, 4000К) | OPT111502 | 8 Вт | 900 Лм | 4000 К | IP40 | 600х26 |
| ТБ-T8-8-600 (9Вт, 5500К) | OPT111503 | 8 Вт | 900 Лм | 5500 К | IP40 | 600х26 |
| ТБ-T8-12-900 (12Вт, 2700К) | OPT111504 | 12 Вт | 1100 Лм | 2700 К | IP40 | 900х26 |
| ТБ-T8-12-900 (12Вт, 4000К) | OPT111505 | 12 Вт | 1100 Лм | 4000 К | IP40 | 900х26 |
| ТБ-T8-12-900 (12Вт, 5500К) | OPT111506 | 12 Вт | 1100 Лм | 5500 К | IP40 | 900х26 |
| ТБ-T8-18-1200 (18Вт, 2700К) | OPT111507 | 18 Вт | 1800 Лм | 2700 К | IP40 | 1200х26 |
| ТБ-T8-18-1200 (18Вт, 4000К) | OPT111508 | 18 Вт | 1800 Лм | 4000 К | IP40 | 1200х26 |
| ТБ-T8-18-1200 (18Вт, 5500К) | OPT111509 | 18 Вт | 1800 Лм | 5500 К | IP40 | 1200х26 |
| ТБ-T8-24-1500 (24Вт, 2700К) | OPT111510 | 24 Вт | 2000 Лм | 2700 К | IP40 | 1500х26 |
| ТБ-T8-24-1500 (24Вт, 4000К) | OPT111511 | 24 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP40 | 1500х26 |
| ТБ-T8-24-1500 (24Вт, 5500К) | OPT111512 | 24 Вт | 2000 Лм | 5500 К | IP40 | 1500х26 |