|  |  |
| --- | --- |
| Плоские решетки | Вогнутые решетки |
|  |  |
| Размер заготовки, мм                            | до 320 x 220 x 40 | 25 – 120 |
|  |  |  |
| Рабочая зона, мм | до 300 x 200 | 20 – 120 |
| Число штрихов на мм | 300 – 3600 | 300 – 3600 |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 50 – 2500 | 100 – 1500 |
|  |  |  |
| Относительная дифракционная эффективность для рабочей длины волны, % | до 70% | 40 – 60 |
| Разрешающая способность в первом рабочем порядке(от теоретического значения) | 0.9 | 0.9 |