|  |  |
| --- | --- |
| Размер заготовки, мм | до 90x90 |
| Рабочая зона, мм | до 85x85 |
| Число штрихов на мм | 70 – 600 |
| Рабочий спектральный диапазон | видимый и ближний ИК |
| Относительная эффективность для рабочей длины волны, % | >40 |
| Разрешающая способность в первом рабочем порядке  (от теоретического значения) | 0.9 |