|  |  |
| --- | --- |
| Размер заготовки, мм | от 12 x 9 до 90 x 90     |
|  |  |
| Рабочая зона, мм | от 9 x 7 до 80 x 80 |
|  |  |
| Число штрихов на мм | 75, 100, 150, 200 |
| Рабочая длина волны, мкмCO-лазерCO2-лазер | 5,2 – 6,09,6 - 11 |
|  |  |
| Относительная эффективность в первом порядке, % | до 95 |
|  |  |
| Материал подложки | суперинвар, медь, алюминий |
| Материал покрытия | золото, алюминий |
| Лучевая прочность, не менее | 1 кВт/см2 |