|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметров** | **Модель** |
| **010** | **020** | **110** | **120** |
| **Сечение линии передачи, мм** | 2,4×1,2 | 2,4×1,042 | 7×3,04 | 3,5×1,52 |
| **Диапазон частот, ГГц** | 79—110 | 1—50 | 1—18 | 1—26,5 |
| **Максимальные потери, дБ** | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 |
| **КСВН** | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,3 |

 |   |