|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование параметров** | **Модель** | | | | | **010** | **020** | **110** | **120** | | **Сечение линии передачи, мм** | 2,4×1,2 | 2,4×1,042 | 7×3,04 | 3,5×1,52 | | **Диапазон частот, ГГц** | 79—110 | 1—50 | 1—18 | 1—26,5 | | **Максимальные потери, дБ** | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | | **КСВН** | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | |  |