Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметров** | **Автоматическая Т-100-М** | **Ручная T-100** |
| **Пределы перемещения измеряемых пластин, мм** | | |
| по X | 150 | 40 |
| по Y | 150 | 20 |
| по Z | 3 | 5 |
| **Угол поворота, °** | 180 | 180 |
| **Погрешность позиционирования** | 3 мкм / 150 мм | – |
| **Минимальный шаг перемещения, мкм** | 1,0 | – |
| **Максимальная скорость перемещения, мм/с** | 30 | – |