|  |  |
| --- | --- |
| **Коммутируемое напряжение, кВ** | **Импульсный номинальный ток, А** |
| Темп 3В | 150 | 1500 |
| Темп 2М | 150 | 750 |
| Тайм 4/120 | 120 | 750 |
| Тайм 4/75 | 75 | 750 |
| Тайм 2/75 | 75 | 350 |
| Тонус 2/100 | 100 | 100 |
| Тонус 1/50 | 50 | 60 |