| Сплав | Диаметр, мм | |
| --- | --- | --- |
| Мин | Макс |
| Серебро | 0.2 | 16.0 |
| СрМ 90 | 0.2 | 16.0 |
| СрПд 80-20 | 0.2 | 16.0 |
| Золото | 0.2 | 16.0 |
| ЗлСр 60-40 | 0.2 | 16.0 |
| ЗлСр 92-8 | 0.2 | 16.0 |
| ЗлСрМ 58,5-30 | 0.2 | 16.0 |
| ЗлХ-0,5 | 0.2 | 16.0 |
| ЗлМ 80 | 0.2 | 16.0 |
| ЗлН95 | 0.2 | 16.0 |
| Палладий | 0.2 | 16.0 |
| ПдСр 60-40 | 0.2 | 16.0 |
| ПдСрК60-35 | 0.2 | 16.0 |
| ПдИ 82-18 | 0.2 | 16.0 |
| ПдИ 90-10 | 0.2 | 16.0 |
| Платина | 0.2 | 16.0 |
| ПлИ 75-25 | 0.2 | 16.0 |
| ПлИ 90-10 | 0.2 | 16.0 |
| ПлН 95,5 | 0.2 | 16.0 |

|  | Diameter, mm | |
| --- | --- | --- |
| Alloy | Min | Max |
| Ag | 0.2 | 16.0 |
| AgCu90 | 0.2 | 16.0 |
| AgPd80-20 | 0.2 | 16.0 |
| Au | 0.2 | 16.0 |
| AuAg60-40 | 0.2 | 16.0 |
| AuAg92-8 | 0.2 | 16.0 |
| AuAgCu58.5-30 | 0.2 | 16.0 |
| AuCr-0.5 | 0.2 | 16.0 |
| AuCu80 | 0.2 | 16.0 |
| AuNi 95 | 0.2 | 16.0 |
| Pd | 0.2 | 16.0 |
| PdAg60-40 | 0.2 | 16.0 |
| PdAgК60-35 | 0.2 | 16.0 |
| PdIr82-18 | 0.2 | 16.0 |
| PdIr90-10 | 0.2 | 16.0 |
| Pt | 0.2 | 16.0 |
| PtIr75-25 | 0.2 | 16.0 |
| PtIr90-10 | 0.2 | 16.0 |
| PtNi95.5 | 0.2 | 16.0 |