|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Единица измерения** | **Значение** |
| Геометрический объем чаши | м3 | 0.200 |
| Загрузка сырьём | кг | 160 |
| Частота вращения ножевого вала | мин-1 | 750/1500/3000/4500 |
| Частота вращения ножевого вала в режиме перемешивания (реверс) | мин-1 | 75-150 |
| Частота вращения чаши | мин-1 | 4/8/12 |
| Частота вращения диска выгружателя | мин-1 | 30-100 |
| Количество ножей | шт. | 8 |
| Установленная мощность | кВт | 104 |
| Габаритные размеры куттера (длина, ширина, высота) | мм | 3400\*2100\*2280 |
| Габаритные размеры электрического шкафа | мм | 1220\*950\*1970 |
| Масса нетто | кг | 5000 |