
# МС 4107.8-1 (КЮЯЛ 431433.019)

**Крышка КЮЯЛ 754529.021**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чертежный номер основания** |  |  |  | **Покрытие** | |
|  |  |  | **Поверхностей «Ж»** | **Остальных поверхностей** |
| КЮЯЛ 431433.019 |  |  |  | Хим. Н3, Зл.4 | Хим.Н3, Зл.1,5 |
| КЮЯЛ 431433.019-01 |  |  |  | Н-Б3 | Н-Б3 |
| КЮЯЛ 431433.019-02 |  |  |  | Хим.Н3, Зл.2 | |
| КРЫШКА |  |  |  | Н3 или Хим.Н3 | |

МАТЕРИАЛ: выводная рамка, крышка, ободок – 29НК, изолятор – стеклокерамика.

|  |
| --- |
| **Тип корпуса** |
| МС4107.8-1 |
| МС4107.8-1НБ |
| МС4107.8-1.01 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |