|  |  |
| --- | --- |
| Cable type | Bit rate, kbps |
| 384 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 15352 |
| TPP-0,4 | 7000 | 5800 | 4500 | 3200 | 1800 | 800 |
| KSPP-0,9 | 28000 | 17000 | 11500 | 7500 | 4000 | 2200 |
| МKS-1,2 | 45000 | 31000 | 21000 | 12500 | 6400 | 3800 |