#### ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | МЦ111-12 МЦ111-01 | МЦ111-07 | МЦ111-09 |
| Калибр, мм | 12 | 7,62 | 9 |
| Длина, мм: | | | |
| ружья   стволов | 1185 750 | 1035 600 | 1035 600 |
| Дульное сужение ствола, мм | | | |
| левого   правого | 1,0 0,5 | – | – |
| Масса, кг | 3,4 | 3,8 | 3,8 |

#### TACTICAL CHARACTERISTICS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | МЦ111-12 МЦ111-01 | МЦ111-07 | МЦ111-09 |
| Caliber mm | 12 | 7,62 | 9 |
| Length, mm: | | | |
| guns   trunks | 1185 750 | 1035 600 | 1035 600 |
| Trunk muzzle narrowing, mm | | | |
| left   right | 1,0 0,5 | – | – |
| Weight, kg | 3,4 | 3,8 | 3,8 |